Travaux pratiques

Affichage de la table d'adresses MAC du commutateur

Partie 2:

Etape1:

A/ @Mac PC-B:0060.474B.AA87

@Mac PC-A:0090.2BD7.6E98

B/ @Mac Bia : 0050.0f0d.2c01 \ 00d0.ba5e.bd01

Etape2:

A/