Configuration switch :

no ip domain-lookup

hostname {name}

enable secret class

line con 0 /password cisco / login

line vty 0 15/password cisco / login

Service password-encrypthon

Banner motd #banner#

interface vlan 1/ ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 / no shutdown

ip domain-name {domain}

Crypto key generate rsa

Ip ssh version 2

Router(config)# interface port-channel 1

Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)# end

Router(config)# interface range gigabitEthernet 0/0-1

Router(config-if)# channel-group 1

Router(config-if)# end